**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pasažieru lifts** | | **KONE Sisko™ 265 GW16/05-19 vai analogs** | |
| Parametru nosaukums | Parametri | | |
| *Galvenie parametri* | | |  |
| Celtspēja | 1275kg / 17 pasažieri | | |
| Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora-EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgriezienu skaita bezpakāpju regulēšanu(frekvenču regulēšana), līdz 180 startiem stundā. | | |
| Ātrums | 0.5 m/s | | |
| Celšanas augstums | 14 m | | |
| Pieturvietas | 7 | | |
| Pieejas | 7, no divām pusēm | | |
| Jauda | 4.3 kW | | |
| Mašīntelpa | **Nav nepieciešama** | | |
| Tīkla spriegums | 3 x 380/50 Hz | | |
| *Kabīne* |  | | |
| Kabīnes izmērs | 1200 x 2300 x 2200 mm (platums x dziļums x augstums) | | |
| Kabīnes frontālās sienas | Gluds nerūsējošais tērauds (Asturias Satin) | | |
| Kabīnes sānu sienas | PVC pārklājums (Monterrey Silver) | | |
| Kabīnes durvis | Automātiskas, teleskopiskas, 1100 x 2100mm; Gluds nerūsējošais tērauds (Asturias Satin) | | |
| Griesti | Nerūsējošais tērauds ar iebūvētu apgaismojumu (LF1) | | |
| Grīda | Gumijas segums (Detroit Grey) | | |
| Sliekšņi | Alumīnija standarta | | |
| Spogulis | ½ kabīnes augstumā pie aizmugures sienas | | |
| Roku balsts | Nerūsējošā tērauda – zem spoguļa | | |
| *Šahta* |  | | |
| Šahtas durvis | Automātiskas, teleskopiskas, 1100 x 2100mm; Krāsots metāls; ugunsdrošības klase **0** | | |
| Portāli | Krāsots metāls | | |
| Šahtas izmēri | 2100 x 2950mm ( platums x dziļums) | | |
| Šahtas galvas augstums | 3800mm | | |
| Šahtas bedres dziļums | 1250mm | | |
| *Vadība* |  | | |
| Vadības sistēmas | Mikroprocesors; FDI-ugunsdrošības režīms; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements – gaismas aizkars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; slimnieku transportēšanas režīms | | |
| Izsaukumu sistēma | Full Collective – uz augšu un leju savācoša | | |
| Pavēles aparāts kabīnē | KSC 305; nerūsējošā tērauda apdare | | |
| Izsaukuma pogas stāvos | KSL 305; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare | | |
| Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē | | |