Telpu nr. kurām vajadzīgas sekojoša gaisu trubu apdare.

Pagrabstāvs:

49, 50, 52,53,54,56, 57,59,60,62, 65, 67, 68,, 70,71,73 – krāsot.

Jūs turpat redzat pagrabstāva gaiteni, kas ir apzīmēti ar nr. 75,76, un 77 – ventilācijas shēmā ir ieviesta kļūda jeb nepilnība – sekojoši – nav iezīmētas durvis uz telpu nr. 77 un nav atdalīts gaitenis nr. 76. no gaiteni nr. 75. Tātag shēma ir mērogā 1:100 . 77. telpā Jūs redzat nosūces difozoru ar trokšņu slāpētāju 20 mm pa labi ir ieejas durvi 77. telpā – šī caurules daļa ir jākrāso.

Turpinam no durvīm 45 mm seko durvis uz gaiteni 75 –šī daļa ir jāpaslēpj kārbā.

75 telpas caurules tiek pilnībā tiek paslēptas zem apšuvuma.

1.stāvs:

1, 5,8,11,18, 21,24 tiek krāsotas. Mazais līkums,kas iznāk no 5 telpas uz gaiteni un pāreja no tepas nr. 17. uz nr.12. tiek paslēpta kārbā.

30,33,37,38 tiek liktas zem griestu apšuvuma (tātad šeit tiek veikta griestu demontāža attiecīgajās vietās)

2.stāvs:

46. telpa – krāsot. Pārējās caurules nav redzamas, jo tiek izvadītas pa taisno no bēniņu telpas.