**1. pielikums**

**Iepirkuma nolikumam** **Nr. ĶNP 2015/24-9**

**Tehniskā specifikācija**

1. **Iepirkuma priekšmets: “Garderobes skapju un aktu zāles krēslu iegāde, piegāde un uzstādīšana Ķekavas vidusskolā|”**
2. **Iegādes termiņš:** līdz 2015.gada 17.augustam
3. **Obligāts nosacījums:** krēsli aprīkoti ar plastmasas uzgaļiem, kas nebojā grīdu, krēslam sēdekļa apakša ir aprīkota ar plastmasas vāku, kas aizsargā krēslu no bojāšanas liekot vienu otram virsū. (Krēsli paredzēti salikt vienu otram virsū līdz 10gb.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prasības** | **Parametri** |
| **1.** | Apmeklētāju krēsli **300.gb**. bez roku balstiem (kurus var novietot vienu virs otra) | jauniem |
| 1.1. | Krāsa | Tumši pelēka |
| 1.2. | Atzveltnes un sēdei | Atzveltnei un sēdei ieliektas malas. |
| 1.3. | Rāmis | Augstas kvalitātes tērauda. apaļa cauruļveida rāmis Ø25 , sienas biezums 2,0mm. Apdare – alumīnijs . |
| 1.4. | Muguras balsts: | Augstums 330mm, platums 430mm |
| 1.5. | Sēdekļi | Augstums 450mm, platums 430mm, dziļums 460mm |
| 1.6. | Rāmis-forma | Kombinācijā caurule |
| 1.7. | Krēsla kopējie izmēri | Augstums 810mm, platums 490mm, krēsla dziļums 580mm |
| 1.8. | Svars | -7,0 kg. |
| 1.9. | Mugura | dižskābārža saplāksnis, Polsterēts, pārklāts ar izturīgu audumu |
| 1.10. | Sēdeklis | dižskābārža saplāksnis, Polsterēts, pārklāts ar izturīgu audumu |
| 1.11. | Auduma materiāls | Nodiluma izturībai jābūt ne mazāk, ka 110 000 cikli (Martindale) pēc BS EN ISO 12947-2  Izturība pret gaismu ne mazāka par 5-7.klasi pēc BS EN ISO 105-B02  Berzes izturība 4/5, pēc EN ISO 105x12, Izturība pret uzliesmojumu EN 1021 1&2  Auduma materiāls – 100% poliesters,  Svars -530 g/lm  Platums -150 cm |
| 1.12. | Papildprasības: | Izturīga konstrukcija: EN1335 |
| 1.13. | Ražotāja sertifikāts : | ISO 13761:2003, ISO 13761:2002-12, ISO 9001:2000 |
| 1.14. | Auduma sertifikāts: | EN 1021-2 |

1. Iepirkuma tehniskām specifikācijām atbilstošās apmeklētāju krēslu piegāde jānodrošina Ķekavas vidusskolā, Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas novadā līdz 2015.gada 17.augustam

Papildus prasības:

Krēsli aprīkoti ar plastmasas uzgaļiem, kas nebojā grīdu.

Krēsliem sēdekļu apakšas aprīkotas ar plastmasas vāku, kas aizsargā krēslus no bojāšanas liekot vienu otram virsū.

Krēsli paredzēti salikt vienu otram virsū līdz 10 gabaliem.