|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Caurplūdums m3/sek | | Upes kritums |  |  | Raupjuma  koef., n  . | Ūdens  dziļums,  m | Plūsmas  ātrums,  m/s | Piezīmes |
| Dibena platums ,m | Nogāžu slīpums |
| % | Q |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1% | 30,55 | 0,0025 | 6.0 | 1:1.5 | 0.030 | 1.80 | 1.93 | Pavasara palu |
| 2 | 5% | 22,61 | 0,0025 | 6.0 | 1:1.5 | 0.030 | 1,60 | 1,73 | Pavasara palu |
| 3 | 2% | 17,10 | 0,0025 | 6.0 | 1:1.5 | 0.030 | 1,30 | 1.62 | Vasaras, rudens |

Hidrauliskais aprēķins Ķekavas upei

Aprēķināja: Eduards Milliņš