|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rīgā | 25.04.2018 | Nr. | 4.3.1 / 4748 |

**TEHNISKIE NOTEIKUMI**

Gājēju ceļa izbūvei.

Tehniskie noteikumi izdoti: Ķekavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048491 , adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, e-pasts: novads@kekava.lv

Objekta adrese: Gājēju celiņa izbūve gar autoceļu V6-Ķekavas putnu fabrika posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai.

**Projektēšanas prasības un sevišķie noteikumi:**

1. Projektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu, MK noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, “Aizsargjoslu likuma”, Būvniecības likuma, likuma “Par autoceļiem”, kā arī ievērot spēkā esošās projektēšanas un būvniecības normu un noteikumu (LVS grupas standartu) prasības un citu spēkā esošu normatīvo dokumentu prasības un noteikumus.
2. Gājēju ietves platumu paredzēt ne mazāku par 1.50 m.
3. Gājēju un velosipēdu ceļu risinājumus paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-9 “Velosatiksme” prasībām.
4. Gājēju pārejas, ja tādas paredzētas, paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-10 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi” prasībām, projektam pievienot izejas datus.
5. Nepieciešamības gadījumā aprīkot ar ceļa zīmēm un apzīmējumiem atbilstoši LVS 77 grupas standartu prasībām.
6. Nodrošināt virszemes ūdens atvadi no projektējamās gājēju ietves, un neapgrūtināt virsmas ūdens atvadi no esošajām brauktuvēm. Projektā uzrādīt ūdens atvades principiālos risinājumus.
7. Projekta plāna lapās iekļaut sekojošu tekstu: “Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa vai ielas zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu”.
8. Izstrādāto būvprojektu saskaņot uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna papīra veidā LKS 92 koordinātu sistēmā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļu – adrese: Mazā Rencēnu iela 3, Rīgā LV-1073, otrdienās un ceturtdienās no 9:00 – 12:00, tālr.: 67249066.
9. Saskaņojot projektu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, sagatavot vienu projekta ģenerālplāna un satiksmes organizācijas plāna eksemplāru iesniegšanai VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļā.

**Būvniecības uzsākšanas un veikšanas prasības:**

1. Veicot būvdarbus uz autoceļa brauktuves vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežās, izpildīt MK noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (pieņemti 02.10.2001.) prasības.
2. Pie objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļas atzinumu. Atzinuma saņemšanai iesniegt iesniegumu, saskaņotu projektu, būvatļauju.

Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža. Ja divu gadu laikā no tehnisko noteikumu izdošanas brīža, tehniskais projekts netiek saskaņots ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, tie zaudē spēku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. Ķekavas novada pašvaldības 2018. gada 22. marta iesniegumu Nr.1-7.1/18/664 (reģ. Nr. 2018-1-3673);
2. 1992.gada 11.marta likuma “Par autoceļiem” 7.panta trešo daļu’;
3. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
4. Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīgas nodaļas vadītāja |  | A.Roze |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU | |

Auziņa 67249066

Sanita.Auzina@lvceli.lv